第3号様式（第6条関係）

ブロック塀等の点検表（補強コンクリートブロック造用）

ブロック塀等の概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所在地 | 塙町大字　　　　　　　字　　　　　　　　番地 | |
| 築造年月日 | 年　　　　月　　　　日 | ・　　　不明 |
| 申請する既存ブロック塀等の内容（※） | 長さ　　　　ｍ | 高さ　　　　ｍ |

※補助対象となる道路に面しているブロック塀等のみの長さや高さを記載してください。

門柱、門扉、控壁及び土圧を受ける擁壁となっている部分は除きます。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| 外観 | 高さ | 塀の高さが地盤の低い側で２．２ｍ以下である | はい | いいえ |
| 壁の厚さ | 塀の高さが２ｍ以下の場合、壁の厚さが１０ｃｍ以上ある | はい | いいえ |
| 塀の高さが２ｍを超え２．２ｍ以下の場合、壁の厚さが１５ｃｍ以上ある | はい | いいえ |
| 構造 | 壁（鉄筋） | 壁内に直径９ｍｍ以上の鉄筋が、縦横とも８０ｃｍ以下の  間隔で入っており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。 | はい | いいえ |
| 控壁  （塀の高さが１．２ｍを  超える場合） | 塀の長さ３．４ｍ以下ごとに、直径９ｍｍ以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの１/５以上突出している | はい | いいえ |
| 基礎  （塀の高さが１．２ｍを  超える場合） | 丈が３５ｃｍ以上で根入れ深さが３０ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
| 劣化・破損 | ひび割れ | 亀裂がない（幅1㎜以上のひび割れがない） | はい | いいえ |
| 傾き | 傾いていない | はい | いいえ |
| ぐらつき | ぐらついていない（人の力で押してもぐらつかない） | はい | いいえ |
| 既存不適格 | 適用された  耐震基準 | ブロック塀等の築造年月日が、昭和56年5月31日以降で  ある | はい | いいえ |
| 特記事項  ※その他、基礎・鉄筋等で危険と思われる  状況があれば記入してください。 | |  | | |

上記の点検結果、1つ以上の「いいえ（不適合）」がある場合、ブロック塀等の安全対策が必要になり

ます。なお、基礎や鉄筋の有無などの構造が不明な場合は、当該ブロック塀等の設置業者にお問合せいただくか、建築士、工事業者などにご相談ください。